UCHWAŁA NR 391/99
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 9 grudnia 1999 r.

w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kielc w rejonie ul.ul. Tarnowskiej, Prostej i Księcia Józefa Poniatowskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz.1126) oraz art. 10 ust. 3, art. 26 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 i Nr 41, poz.412) uchwala się, co następuje:

ROZDZIAŁ l
Przepisy wprowadzające.

§1.
l. Uchwala się zmianę Nr 1 miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kielc, uchwalonego uchwałą Nr VII/30177 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 20 czerwca 1977 r. (Dz. Urz. WRN Nr 6, poz.36), z odstępstwem od ustaleń planu zatwierdzonym zarządzeniem Nr 44/84 Wojewody Kieleckiego z, dnia 31 grudnia 1984 roku (Dz. Urz. Województwa Kieleckiego z 1 lutego 1985 r. Nr 2, poz.10), ze zmianami zatwierdzonymi uchwałą Nr 253/92 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 4 czerwca 1992 r. (Dz. Urz. Województwa Kieleckiego Nr 10, poz. 105) oraz uchwałą Nr 94/94 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 25 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Województwa Kieleckiego Nr 11, poz.113) i uchwałami Nr 761/98, Nr 762/98 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 12 lutego 1998 r (Dz. Urz. Woj. Kieleckiego Nr 13, poz. 85, 86), Nr 776/98 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 3 kwietnia 1998 r (Dz. Urz. Woj. Kieleckiego Nr 17, poz. 108), Nr 88/99 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 25 lutego 1999 r (Dz. Urz. Woj. Świetokrzyskiego Nr 20, poz. 407).
2. Integralna częścią uchwały jest rysunek zmiany stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 3. Rysunek zmiany obowiązuje w granicach określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. Zmiana Nr 1 obejmuje'teren położony w rejonie ulic Tarnowskiej, Prostej, Księcia Józefa Poniatowskiego w granicach określonych rysunkiem zmiany.

§2.
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały dla obszaru objętego zmianą ogólne i szczegółowe ustalenia realizacyjne planu, o którym mowa w §1, zastępuje się ustaleniami ogólnymi zawartymi w Rozdziale 2 niniejszej uchwały i ustaleniami szczegółowymi zawartymi w Rozdziale 3 niniejszej uchwały.

§ 3.
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc obowiązującą w granicach rysunku zmiany rysunek Nr 1 planu, o którym mowa w § 1.

§ 4.
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) planie ogólnym miasta - należy przez to rozumieć miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Kielc, wymieniony w § 1,
2) planie - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Kielcach wraz z rysunkiem zmiany stanowiącym załącznik Nr 1 do tej uchwały,
 3) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek zmiany Nr 1 miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kielc stanowiący integralną część planu, będący załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
 4) obszarze funkcjonalnym - należy przez to rozumieć teren o określonym przeznaczeniu lub sposobie zagospodarowania, zawarty w liniach rozgraniczających i oznaczony symbolem cyfrowo - literowym,
5) podstawowym przeznaczeniu terenu - należy przez to rozumieć taki rodzaj funkcji, która powinna przeważać na działkach położonych w obrębie danego obszaru funkcjonalnego,
6) dopuszczalnym przeznaczeniu terenu - należy przez to rozumieć taki rodzaj funkcji, innej niż podstawowa, która tą funkcję uzupełnia na zasadach określonych w ustaleniach planu,
 7) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - należy przez to rozumieć zabudowę
budynkami jednorodzinnymi lub zespołem takich budynków w układzie wolnostojącym, bliźniaczym, szeregowym lub atrialnym, a także budynkami mieszkalnymi zawierającymi nie więcej niż cztery mieszkania lub zespołem takich budynków, wraz z urządzeniami związanymi z ich obsługą oraz z zielenią i rekreacją przydomową,
8) powierzchni całkowitej budynku - należy przez to rozumieć powierzchnię wszystkich kondygnacji nadziemnych, podziemnych i suteren, mierzonych po obrysie zewnętrznym ścian, łącznie z powierzchniami loggii, krytych galerii i ramp ( powierzchnie pomieszczeń lub ich części o wysokości większej niż 1,40 m i mniejszej niż 2,20 m wlicza się w 50%, a o wysokości mniejszej niż 1,40 m pomija się całkowicie),
9) wskaźniku intensywności zabudowy jednorodzinnej - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni całkowitej budynków do powierzchni działki budowlanej,
10) budynkach gospodarczych lub pomieszczeniach gospodarczych - należy przez to rozumieć budynki i pomieszczenia niemieszkalne ( z wyłączeniem garaży), służące do przechowywania materiałów i sprzętu związanego z obsługą budynku i działki, przedmiotów i produktów żywnościowych użytkowników budynku, opału a także odpadków stałych,
11) obsługującym układzie komunikacyjnym - należy przez to rozumieć ulice klasy:
L - ulica lokalna
D - ulica dojazdowa,
12) sieci infrastruktury technicznej użytku powszechnego - należy przez to rozumieć będące w eksploatacji zakładów lub przedsiębiorstw sieci techniczne rozdzielcze, do których możliwość przyłączenia na określonych warunkach zagwarantowana jest przepisami powszechnie obowiązującymi lub przepisami miejscowymi oraz związane z nimi sieci przesyłowe,
13) przyłączu - należy przez to rozumieć odcinek sieci, z którego korzysta jeden lub kilku użytkowników, łączący sieć użytku powszechnego z obsługiwanymi obiektami.

ROZDZIAŁ 2
Ustalenia ogólne.

§ 5.
Przedmiotem ustaleń planu są:
1) zagospodarowanie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbolem MN,
2) zagospodarowanie terenów zieleni publicznej i izolacyjnej, o charakterze ogólnodostępnym, oznaczonych na rysunku planu odpowiednio symbolem Z, Z,EE i ZI,
3) zagospodarowanie terenów zabudowy usługowej, oznaczonych na rysunku planu symbolem U,
4) zagospodarowanie terenów urządzeń i tras komunikacyjnych (w tym komunikacji pieszej), oznaczonych na rysunku planu symbolem K i KP,
5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) system zaopatrzenia w wodę, oznaczony na rysunku planu symbolem w,
b) system odprowadzenia ścieków sanitarnych, oznaczony symbolem ks,
c) system odprowadzenia wód opadowych, oznaczony symbolem kd,
d) system zaopatrzenia w gaz przewodowy, oznaczony symbolem g.
e) system zasilania w energię elektryczną i teletechniczną.

§6.
Rysunek planu przedstawia za pomocą oznaczeń graficznych szczegółowo opisanych w legendzie znajdującej się na rysunku:
1) granice obszaru objętego planem,
2) obszary o różnym przeznaczeniu terenu lub różnych zasadach zagospodarowania, wydzielone za pomocą linii rozgraniczających,
3) symbole literowo - cyfrowe dla oznaczenia poszczególnych obszarów,
4) adaptowane i projektowane ulice,
5) infrastrukturę techniczną,
6) nieprzekraczalne linie zabudowy,
7) projektowane wjazdy/zjazdy z ulicy Tarnowskiej,
8) granicę strefy występowania podwyższonego poziomu hałasu komunikacyjnego od strony ul. Tarnowskiej z nakazem stosowania w obrębie strefy skutecznych zabezpieczeń dla pomieszczeń o funkcji mieszkalnej.

§ 7.
1. Ustalenia ogólne i ustalenia szczegółowe określają przeznaczenie terenu, zasady i warunki zagospodarowania terenu, zasady podziału nieruchomości oraz zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.
2. Dla poszczególnych obszarów funkcjonalnych ustalenia ogólne i ustalenia szczegółowe planu należy stosować łącznie.

§ 8.
Ustala się następujące zasady podziału nieruchomości:
1) zakazuje się podziału nieruchomości jeżeli planowane do wydzielenia działki nie przylegają bezpośrednio do istniejących ulic lub ulic projektowanych w planie,
2) zakazuje się podziału nieruchomości o ile podział ten wymaga urządzenia nowego wjazdu/zjazdu z ul. Tarnowskiej poza wyznaczonym w rysunku planu,
3) zakazuje się wydzielania działek o parametrach uniemożliwiających w sposób oczywisty wykorzystanie działek na cele zgodne z przeznaczeniem terenu na którym są położone, z wyjątkiem przypadku wydzielania działki mającego na celu powiększenie działki sąsiedniej,
4) zakazuje się wydzielania działek o powierzchni mniejszej niż:
a) 350 m2 dla budynku wolnostojącego,
b) 250 m2 dla budynku sytuowanego w granicy działki, 
c) 150 m2 dla budynku zajmującego całą szerokość działki.

§ 9.
1. O ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej, na terenach oznaczonych w planie symbolem MN budynki jednorodzinne i domy mieszkalne zawierające do 4 mieszkań powinny być wznoszone przy istniejących ulicach, w jednym szeregu wzdłuż tych ulic.
Od powyższej zasady dopuszcza się następujący wyjątek:
dopuszcza się wznoszenie jednorodzinnych budynków mieszkalnych i domów mieszkalnych zawierających do 4 mieszkań przy zaprojektowanych w planie miejscowym geodezyjnie wydzielonych i wytyczonych na gruncie ulicach, jeżeli ulice te mają połączenie z ulicami istniejącymi, a stan prawny własności pasa drogowego projektowanej ulicy umożliwia dojazd do budynku.
2. Dla terenów oznaczonych w planie symbolem MN i U ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy, oznaczone czarnymi liniami przerywanymi, zgodnie z legendą rysunku.
3. Dla budynków wznoszonych przy projektowanych ulicach należy przewidzieć docelową obsługę komunikacyjną od strony tych ulic.

§ 10.
Pozwolenie na budowę obiektów, dla których wymagane jest wyposażenie w urządzenia sanitarne, nie może być wydane do czasu wydania pozwolenia na budowę miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ulicy wyznaczonej w planie do obsługi nieruchomości na której projektowany jest dany obiekt.

§ 11.
Dla obszarów zabudowy jednorodzinnej, oznaczonych w planie symbolem MN, o ile ustalenia szczegółowe dla obszaru funkcjonalnego nie stanowią inaczej, ustala się następujące ograniczenia dotyczące wysokości i formy przestrzennej budynków jednorodzinnych i domów mieszkalnych zawierających do 4 mieszkań wznoszonych od podstaw, przebudowywanych, rozbudowywanych i nadbudowywanych na terenach zabudowy mieszkaniowej:
1) kąt nachylenia połaci dachowych powinien zawierać się w przedziale 28° do 45°
- dopuszcza się odstępstwa od tej zasady dla nowych części rozbudowywanych budynków o ile w części istniejącej nie podlegającej przebudowie dachu występują kąty nachylenia połaci inne niż wyżej wymienione,
2) wysokość budynku, liczona od średniego projektowanego poziomu terenu na obwodzie budynku nie może przekroczyć 7,50 m do poziomu okapu i 12,00 m do kalenicy dachu, przy czym przez poziom okapu rozumie się linię poziomą wyznaczoną przez przecięcie płaszczyzny dachu z płaszczyzną równoległą do ściany okapowej, położoną w odległości 0,30 m od ściany, lub górny poziom gzymsu; do obliczeń przyjmuje się rzędną terenu na obwodzie budynku w miejscach charakterystycznych tj. na narożnikach oraz przy wejściach do budynku mierzone w odległości nie mniejszej niż 1,0 m i nie większej niż 5,0 m od lica ścian budynku
- dopuszcza się odstępstwo od tej zasady w przypadku występowania w bryle budynku dominanty - przy czym za dominantę uważa się lokalne wypiętrzenie obiektu zajmujące do 20 % powierzchni rzutu poziomego kondygnacji znajdującej się bezpośrednio pod nią lub której stanowi część,
3) łączna długość facjat, a w przypadku występowania również dominanty łączna długość facjat i dominanty, leżących w płaszczyźnie ściany okapowej lub usytuowanych w odległości mniejszej niż 1,0 m od tej płaszczyzny, na wysokości powyżej 7,50 m od średniego poziomu terenu, nie może być większa od 1/3 długości całego okapu.

§ 12.
O ile ustalenia szczegółowe zawarte w § 21. ust. 2 nie stanowią inaczej, dla terenów oznaczonych w planie symbolem MN, ustala się wskaźnik intensywności zabudowy w wysokości maksymalnie do 1,0.

§13.
Dla budynków gospodarczych i garaży na samochody osobowe i dostawcze do 2,5 t ustala się wysokość na jedną kondygnację nadziemną, przy maksymalnej wysokości kalenicy - 4,5 m. licząc od średniego poziomu terenu na obwodzie budynku.

§ 14.
l. Dla obszarów oznaczonych symbolem U jako podstawowe przeznaczenie terenu ustala się funkcje wyszczególnione w pkt l i 2, z ograniczeniami wynikającymi z § 15
 l) usługi:
a) handlu detalicznego z wyłączeniem handlu pojazdami mechanicznymi, handlu paliwami do pojazdów, gazami skroplonymi i technicznymi, handlu prowadzonego na straganach i targowiskach oraz handlu związanego ze składowaniem artykułów poza budynkami,
b) w zakresie wypożyczania artykułów użytku osobistego i domowego z wyłączeniem wypożyczania pojazdów mechanicznych,
c) w zakresie napraw i konserwacji artykułów użytku osobistego i domowego z wyjątkiemnapraw i konserwacji pojazdów mechanicznych,
d) fryzjerskie i kosmetyczne,
e) krawieckie, szewskie i kaletniczo - rymarskie, nie będące współdziałaniem w procesieprodukcji,
f) fotograficzne nie związane z przemysłem filmowym i telewizyjnym,
g) pozaszpitalne usługi medyczne ( lekarskie, stomatologiczne, pielęgniarskie lubfizykoterapeutyczne) świadczone w obiektach o maksymalnie 4 gabinetach,
h) weterynaryjne dla małych zwierząt,
i) artystyczne w dziedzinie rzeźby, malarstwa, grafiki, tkactwa artystycznego itp.,
j) administracyjno - biurowe, informatyczne, doradcze, projektowe, badawczo – rozwojowe itp. świadczone w pomieszczeniach biurowych,
k) introligatorskie,
l) gastronomiczne, świadczone w lokalach o maksymalnej powierzchni użytkowej do 60 m2,
2) produkcja rzemieślnicza:
a) produkcja wyrobów włókienniczych gotowych, odzieży i dodatków odzieżowych,
b) produkcja wyrobów z materiałów o splocie dzianinowym lub szydełkowym i trykotaże,
c) produkcja obuwia,
d) produkcja toreb, torebek i podobnych wyrobów oraz wyrobów rymarskich i siodlarskich,
e) produkcja wyrobów z drewna oraz korka, artykułów ze słomy i z materiałów używanych do wyplatania,
f) produkcja wyrobów z papieru i tektury,
g) produkcja wyrobów ceramicznych do stosowania w gospodarstwie domowym i do celów dekoracyjnych,
h) produkcja wyrobów jubilerskich, sztucznej biżuterii i podobnych,
i) produkcja gier i zabawek oraz przyborów do pisania, 
j) produkcja mioteł, szczotek i pędzli,
k) produkcja parasoli, lasek, guzików, zapięć do odzieży itp.
2. Dla obszarów oznaczonych symbolem MN, w przypadku budynków wolnostojących lub usytuowanych przy jednej granicy działki, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej, ustala się jako dopuszczalne przeznaczenie funkcje wyszczególnione w ust.l w pkt 1 i 2, z ograniczeniami wynikającymi z § 15.
3. Dla obszarów oznaczonych w planie symbolem MN, w przypadku gdy budynki zajmują całą szerokość działki, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej, ustala się jako dopuszczalne przeznaczenie terenu, z ograniczeniami wynikającymi z § 15, wyłącznie następujące funkcje:
1) handel detaliczny z wyłączeniem handlu pojazdami mechanicznymi, handlu paliwami do pojazdów, gazami skroplonymi i technicznymi oraz handlu związanego ze składowaniem artykułów poza budynkami,
2) usługi administracyjno - biurowe, informatyczne, doradcze lub projektowe świadczone w pomieszczeniach biurowych,
3) pozaszpitalne usługi medyczne ( lekarskie, stomatologiczne, pielęgniarskie lub fizykoterapeutyczne) świadczone w obiektach o maksymalnie 4 gabinetach,
4) fryzjerskie i kosmetyczne,
5) artystyczne w dziedzinie malarstwa, grafiki, tkactwa artystycznego itp. 
- zakazuje się wznoszenia obiektów o funkcjach wymienionych powyżej bez realizowania funkcji mieszkaniowej - pomieszczenia służące funkcji usługowej należy przewidzieć wyłącznie w kubaturze budynku mieszkalnego.
4. Na obszarach oznaczonych w planie symbolem MN zakazuje się sytuowania:
1) parkingów usługowych, które nie są związane z obsługą obiektów w ramach działki, na której te obiekty się znajdują,
 2) parkingów dla samochodów osobowych o wielkości powyżej 5 stanowisk w odległości mniejszej niż 6 m od granicy działki przeznaczonej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

§ 15.
O ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej, na terenach oznaczonych w planie symbolami MN i U zakazuje się:
1) sytuowania następujących obiektów:
a) placów targowych i hal targowych,
b) składowisk i wysypisk,
c) hurtowni,
d) ubojni zwierząt bez względu na wielkość,
e) garaży i wiat garażowych na samochody ciężarowe o ładowności powyżej 2,5 t i na autobusy,
f) garaży boksowych, o ile garaże te nie są związane z jednoczesną realizacją funkcji mieszkaniowej lub usługowej dla której są przeznaczone,
g) obiektów magazynowo - składowych wraz z zapleczami z wyjątkiem budynków gospodarczych o powierzchni do 30 m2, przeznaczonych do obsługi nieruchomości,
 h) budynków przeznaczonych do hodowli zwierząt,
2) wydobywania kopalin oraz przekształcania rzeźby terenu nie związanego z realizacją inwestycji o podstawowej lub dopuszczalnej funkcji albo powodującego zakłócenia niezbędnych warunków spływu wód opadowych,
3) lokalizowania (w drodze budowy, rozbudowy lub adaptacji obiektu) inwestycji zaliczonych do szkodliwych dla środowiska lub do mogących spowodować pogorszenie stanu środowiska ( nie dotyczy podziemnych ciepłociągów i gazociągów niskiego i średniego ciśnienia ),
4) wprowadzania funkcji powodujących przekroczenie dopuszczalnych norm hałasu i drgań, zanieczyszczenia powietrza, ziemi lub wody na terenach sąsiednich, położonych poza granicami terenu inwestycji lub na nieruchomości albo jej części do dysponowania którą inwestor nie posiada prawa.

§ 16.
1. Ogrodzeniem stałym można ogrodzić nieruchomość od strony istniejących lub projektowanych w planie ulic, placów i przejść pieszych po ich wytyczeniu na gruncie, jeżeli:
1) nie przekracza ono linii rozgraniczających tych ulic, placów i przejść pieszych,
2) nie wykracza poza granice własności nieruchomości,
3) ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej.
2. Dopuszcza się tymczasowe ogrodzenie nieruchomości w formie siatki ogrodzeniowej bez cokołu, rozpiętej na słupkach stalowych, w granicach własności nieruchomości, do czasu jej zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem w planie, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej.
3. Zakazuje się wznoszenia ogrodzeń z prefabrykatów betonowych o wysokości powyżej 70 cm.
4. Ogrodzenie może wynosić maksymalnie 1,8 m wysokości.

§ 17.
1. W ramach inwestycji, w granicach terenu}ej realizacji, inwestor zobowiązany jest zaprojektować i zrealizować odpowiednią liczbę miejsc postojowych dla samochodów, wynikającą z charakteru funkcjonalno - użytkowego inwestycji i zewnętrznych warunków komunikacyjnych.
2. W odniesieniu do inwestycji budownictwa mieszkaniowego ustala się minimalny wskaźnik - 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie dla zabudowy jednorodzinnej.

§ 18.
1. W pasach drogowych ulic projektuje się sieci infrastruktury technicznej użytku powszechnego oraz przyłącza do tych sieci na zasadach określonych w § 20.
2. Zakazuje się lokalizowania w pasach drogowych istniejących i projektowanych ulic i przejść pieszych, nowych obiektów budowlanych nie służących komunikacyjnej funkcji ulicy lub przejścia, innych niż sieci infrastruktury technicznej użytku powszechnego oraz przyłączy do tych sieci sytuowanych z zachowaniem zasad określonych w § 20.
3. Rozwiązania wynikające z etapowej realizacji ulic różniące się od rozwiązań docelowych uznaje się za tymczasowe.

§ 19.
Zakazuje się budowy zjazdów/wjazdów z ul. Tarnowskiej poza projektowanymi w planie, oznaczonymi w rysunku planu.

§ 20.
1. Ustala się następujące zasady uzbrojenia terenu w sieci infrastruktury technicznej: 
1) podstawowymi elementami w zakresie infrastruktury są:
a) system zaopatrzenia w wodę z miejskiego systemu wodociągowego I strefy ciśnień,
b) system odprowadzenia ścieków gospodarczo - bytowych do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej w zlewni rzeki Silnicy,
c) system odprowadzenia ścieków opadowych do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej w zlewni rzeki Silnicy,
d) system zaopatrzenia w gaz przewodowy z miejskiego systemu gazociągów średnioprężnych,
e) system zasilenia w energie elektryczną z miejskiego systemu elektroenergetycznego zasilanego z GPZ "Południe",
f) system zasilenia w energię teletechniczną z miejskiego systemu teletechnicznego,
g) zaopatrzenie w ciepło do celów grzewczych oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej z indywidualnych źródeł ciepła,
2) ideowe układy sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągowej i gazowej, przedstawiono na rysunku planu; w przekrojach istniejących i projektowanych pasów drogowych należy ponadto uwzględnić lokalizację sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych
- przedstawione położenie i parametry techniczne sieci podlegają uszczegółowieniu w dotyczących tych sieci postępowaniach administracyjnych w sprawach o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu lub o zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenia na budowę, stosownie do zakresu rozstrzygania w tych sprawach,
3) przeznaczone do użytku powszechnego sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia z nimi związane, jak budki telefoniczne, studnie kablowe i szafki kablowe, powinny być lokalizowane w projektowanych i adaptowanych pasach drogowych oraz na innych terenach użytkowania publicznego w sposób podporządkowany określonej w planie funkcji terenu,
4) w pasach drogowych ulic i przejść pieszych projektowanych, sieci infrastruktury technicznej powinny być sytuowane z zachowaniem przedstawionego na rysunku planu położenia pod określonym elementem składowym ulicy (jezdnią, chodnikiem, trawnikiem itp.); odległości pomiędzy poszczególnymi sieciami oraz odległości od charakterystycznych linii pasa drogowego podlegają uszczegółowieniu na zasadach określonych w pkt 2,
5) w pasach drogowych ulic istniejących - przeznaczonych do adaptacji, przeznaczone do użytku powszechnego sieci infrastruktury technicznej mogą być w uzasadnionych przypadkach sytuowane w inny sposób niż przedstawiony na rysunku planu, pod warunkiem udowodnienia przez inwestora sieci w postępowaniach administracyjnych określonych w pkt 2, że odmienne usytuowanie nie utrudni przewidzianej w planie przebudowy i modernizacji ulicy oraz usytuowania pozostałych sieci,
6) rozdzielcze sieci infrastruktury technicznej użytku powszechnego należy projektować i budować z uwzględnieniem potrzeb i możliwości przyłączenia określonej w planie zabudowy istniejącej i projektowanej na przyległych terenach,
7) przyłącza nieruchomości do ciągów ulicznych sieci infrastruktury technicznej, powinny w granicach pasa komunikacyjnego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi przebiegać prostopadle do osi podłużnej pasa; w technicznie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przebieg skośny pod kątem nie mniejszym niż 450 do osi podłużnej pasa, o ile nie utrudni to przyłączenia do sieci ulicznej nieruchomości sąsiednich.
2. O ile ustalenia szczegółowe dla obszaru funkcjonalnego nie stanowią inaczej zakazuje się budowy, odbudowy, rozbudowy i przebudowy:
l) indywidualnych ujęć wody,
2) indywidualnych urządzeń do gromadzenia i oczyszczania ścieków z wyjątkiem urządzeń służących do podczyszczania ścieków do wymagań określonych przez zarządcę sieci kanalizacyjnej,
3) zbiorników gazu płynnego na działkach przy ulicach wyposażonych w rozdzielczą sieć gazową użytku powszechnego.
3. Elektroenergetyczne stacje transformatorowe mogą być lokalizowane na obszarach przeznaczonych na cele użytku publicznego oraz na obszarach o innym przeznaczeniu, pod warunkiem nie naruszenia wynikających z niniejszego planu oraz przepisów szczególnych warunków zabudowy i zagospodarowania terenów sąsiednich.

ROZDZIAŁ 3.
Ustalenia szczegółowe.

§2l
l. Na obszarach oznaczonych symbolami I.MN, la. MN, 2.MN, 3.MN, 4.MN – realizacja w oparciu o projekt budowlany obejmujący całość obszaru funkcjonalnego.
2. Ustala się wskaźniki intensywności zabudowy:
1) dla obszarów oznaczonych symbolami I.MN, la. MN, 2.MN, 3.MN, 4.MN w wysokości:
 minimalny 0,6 , maksymalny 1,50,
2) dla obszarów oznaczonych symbolami 6.MN, 7.MN - w wysokości: minimalny 0,6,  maksymalny 1,20,
 3) dla pozostałych obszarów oznaczonych symbolami MN - według ustaleń ogólnych.
3. Na terenach znajdujących się pomiędzy wyznaczoną granicą strefy występowania podwyższonego hałasu komunikacyjnego od strony ulicy Tarnowskiej a linią rozgraniczającą obszar la.MN z ulicą K005D, obszar 5.Mn z obszarem 1.U, obszar 9.MN z obszarami 3.U, 4.U, 5.U, 6.U, obszar 13.MN z ulicą K001L i ul. Tarnowską dopuszcza się budowę pomieszczeń o funkcji mieszkalnej pod warunkiem zaprojektowania skutecznych rozwiązań technicznych pozwalających na ograniczenie poziomu hałasu i drgań do poziomu wartości dopuszczalnych określonych w stosownych przepisach i normach; w przypadkach takich ustala się minimalny wskaźnik izolacyjności akustycznej przegród od strony ul. Tarnowskiej odpowiedni dla ścian zewnętrznych 40dB,dla okien 35dB.

§ 22.
l. Wyznacza się obszar o symbolu I.MN o pow. około 0.32 ha, którego podstawowym przeznaczeniem jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w układzie zwartym szeregowym.
2. Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej z projektowanych, przedstawionych na rysunku planu, sieci w pasie drogowym ulicy K002D, K004D i K006D.

§ 23.
l. Wyznacza się obszar o symbolu la.MN o pow. około 0.32 ha, którego podstawowym przeznaczeniem jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w układzie zwartym szeregowym.
2. Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej z projektowanych, przedstawionych na rysunku planu, sieci w pasie drogowym ulicy K005D, K006D i K004D.

§ 24.
1. Wyznacza się obszar o symbolu 2.MN o pow. około 0,17 ha, którego podstawowym przeznaczeniem jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w zwartym układzie szeregowym.
2. Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej z projektowanych, przedstawionych na rysunku planu, sieci w pasie drogowym ulicy K002D.
3. Możliwa korekta położenia linii rozgraniczającej z obszarem 1.KP do 3,0 m. pod warunkiem zachowania szerokości przejścia 1.KP 4,0 m.

§ 25.
1. Wyznacza się obszar o symbolu 3.MN o pow. około 0,32 ha, którego podstawowym przeznaczeniem jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w zwartym układzie szeregowym.
2. Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej z projektowanych, przedstawionych na rysunku planu, sieci w pasie drogowym ulicy K002D
3. Możliwa korekta położenia linii rozgraniczającej z obszarem 1.KP do 3,0 m. pod warunkiem zachowania szerokości przejścia 1.KP 4,0 m.

§ 26.
1. Wyznacza się obszar o symbolu 4.MN o pow. około 0,20 ha, którego podstawowym przeznaczeniem jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w zwartym układzie szeregowym.
2. Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej z projektowanych, przedstawionych na rysunku planu, sieci w pasie drogowym ulicy K006D.

§ 27.
 1. Wyznacza się obszar o symbolu 5.MN o pow. około 0,86 ha, którego podstawowym przeznaczeniem jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2. Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej z istniejących i projektowanych, przedstawionych na rysunku planu, sieci w pasie drogowym ulicy K002L, K003L, K004D i K001D.

§ 28.
1. Wyznacza się obszar o symbolu 6.MN o pow. około 0,43 ha, którego podstawowym przeznaczeniem jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2. Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej z istniejących i projektowanych, przedstawionych na rysunku planu, sieci w pasie drogowym ulicy K002L, za wyjątkiem projektowanego budynku zlokalizowanego przy ul. Prostej obsługiwanego z sieci istniejących i projektowanych w tejże.

§29.
 1. Wyznacza się obszar o symbolu 7.MN o pow. około 0,52 ha, którego podstawowym przeznaczeniem jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2. Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej z projektowanych, przedstawionych na  rysunku planu, sieci w pasie drogowym ulicy K002L, K002D i K001D.

§ 30.
1. Wyznacza się obszar o symbolu 8.MN o pow. około 0,12 ha, którego podstawowym przeznaczeniem jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2. Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej z projektowanych, przedstawionych na rysunku planu, sieci w pasie drogowym ulicy K002L i K002D.

§31.
1. Wyznacza się obszar o symbolu 9.MN o pow. około 1,98 ha, którego podstawowym przeznaczeniem jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2. Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej z istniejących i projektowanych, przedstawionych na rysunku planu, sieci w pasie drogowym ulicy K001L.

§32.
 1. Wyznacza się obszar o symbolu 10.MN o pow. około 0,52 ha, którego podstawowym przeznaczeniem jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2. Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej z istniejących i projektowanych, przedstawionych na rysunku planu, sieci w pasie drogowym ulicy K001L, K002L i K003D.

§33.
1. Wyznacza się obszar o symbolu 1l.MN o pow. około 0,35 ha, którego podstawowym przeznaczeniem jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2. Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej z istniejących i projektowanych, przedstawionych na rysunku planu, sieci w pasie drogowym ulicy K001L i K003D.

§ 34.
1. Wyznacza się obszar o symbolu 12.MN o pow. około 0,37 ha, którego podstawowym przeznaczeniem jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2. Obsługa komunikacyjna z ul. Ks.J.Poniatowskiego.
3. Dopuszcza się budowę pomieszczeń o funkcji mieszkalnej pod warunkiem zaprojektowania skutecznych rozwiązań technicznych pozwalających na ograniczenie poziomu hałasu i drgań do poziomu wartości dopuszczalnych określonych w stosownych przepisach i normach; w przypadkach takich ustala się minimalny wskaźnik izolacyjności akustycznej przegród od strony ul. Tarnowskiej odpowiednio dla ścian zewnętrznych 40dB, dla okien 35dB.
4. Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej z istniejących i projektowanych,  przedstawionych na rysunku planu, sieci w pasie drogowym ulicy K001L.

§35.
1. Wyznacza się obszar o symbolu 13.MN o pow. około 0,13 ha, którego podstawowym przeznaczeniem jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2. Obsługa komunikacyjna - z ul. Ks.J.Poniatowskiego.
3. Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej z istniejących i projektowanych, przedstawionych na rysunku planu, sieci w pasie drogowym ulicy K001L i K002L.

§36.
Dla obszarów oznaczonych symbolem U:
1) rodzaj dopuszczalnych usług - określono w § 14, z ograniczeniami wynikającymi z § 15, ustaleń ogólnych planu,
2) ustala się minimalną powierzchnię użytkową pomieszczeń o funkcji usługowej w wysokości 80,00 m2 (nie dotyczy obszaru o symbolu 2.U ) ,
3) ustala się maksymalną wysokość budynku na trzy kondygnacje nadziemne,
4) w budynkach usługowych dopuszcza się funkcję mieszkaniową jako funkcję uzupełniającą pod warunkiem zastosowania skutecznych zabezpieczeń przed przenikaniem hałasu i drgań do poziomu wartości dopuszczalnych określonych w stosownych przepisach i normach; w przypadkach takich ustala się minimalny wskaźnik izolacyjności akustycznej przegród od strony ul. Tarnowskiej odpowiednio dla ścian zewnętrznych 40dB, dla okien 35 dB,
5) w ramach zagospodarowania terenu przewidzieć, w miarę możliwości, nasadzenia zielenią o charakterze izolacyjnym (nie dotyczy obszaru o symbolu 2.U) .

§ 37.
1. Wyznacza się obszar o symbolu LU o pow. około 0,20 ha, którego podstawowym przeznaczeniem jest zabudowa usługowa.
2. Obsługa komunikacyjna z ul. Prostej (K003L), ulicy K005D oraz z ulicy Tarnowskiej   poprzez wjazd/zjazd oznaczony w rysunku planu.

§38.
1. Wyznacza się obszar o symbolu 2.U o pow. około 0,05 ha, którego podstawowym przeznaczeniem jest zabudowa usługowa.
 2. Obsługa komunikacyjna z ulicy K006D.

§ 39.
l. Wyznacza się obszar o symbolu 3.U o pow. około 0,12 ha, którego podstawowym przeznaczeniem jest zabudowa usługowa.
 2. Obsługa komunikacyjna z ulicy Tarnowskiej poprzez wjazd/zjazd oznaczony w rysunku planu; możliwa obsługa komunikacyjna z ul. Poniatowskiego wewnętrzną drogą dojazdową.

§ 40.
l. Wyznacza się obszar o symbolu 4.U o pow. około 0,14 ha, którego podstawowym przeznaczeniem jest zabudowa usługowa.
 2. Obsługa komunikacyjna z ulicy Tarnowskiej poprzez wjazd/zjazd oznaczony w rysunku planu; możliwa obsługa komunikacyjna z ul. Poniatowskiego (K001L) wewnętrzną drogą dojazdową.

§41.
l. Wyznacza się obszar o symbolu 5.U o pow. około 0,05 ha, którego podstawowym przeznaczeniem jest zabudowa usługowa.
2. Obsługa komunikacyjna z ulicy Poniatowskiego (K001L) wewnętrzną drogą dojazdową lub na zasadzie służebności gruntowej.

§ 42.
l. Wyznacza się obszar o symbolu 6.U o pow. około 0,05 ha, którego podstawowym przeznaczeniem jest zabudowa usługowa.
 2. Obsługa komunikacyjna z ulicy Wojska Polskiego.

§ 43.
l. Wyznacza się obszar o symbolu I.Z,EE o pow. około 0,15 ha, którego podstawowym przeznaczeniem jest zieleń publiczna o charakterze ogólnodostępnym z ciągami pieszymi oraz urządzenia elektroenergetyczne - projektowana stacja transformatorowa w otoczeniu zieleni urządzonej.
2. Zakazuje się budowy obiektów budowlanych za wyjątkiem publicznych dróg dojazdowych, ścieżek rowerowych i traktów pieszych, sieci infrastruktury technicznej oraz stacji transformatorowych.
3. Zakazuje się podziału nieruchomości o ile podział nie służy realizacji inwestycji wymienionych w ust. 2.

§44.
l. Wyznacza się obszar o symbolu 2.Z o pow. około 0,034 ha, którego podstawowym przeznaczeniem jest zieleń publiczna o charakterze ogólnodostępnym z ciągami pieszymi.
2. Zakazuje się budowy obiektów budowlanych za wyjątkiem publicznych dróg dojazdowych, ścieżek rowerowych i traktów pieszych, sieci infrastruktury technicznej oraz stacji transformatorowych.
3. Zakazuje się podziału nieruchomości o ile podział nie służy realizacji inwestycji wymienionych w ust. 2.

§45.
1. Wyznacza się obszar o symbolu 1.ZI o pow. około 0,063 ha, którego podstawowym przeznaczeniem jest zieleń izolacyjna o charakterze publicznym.
2. Szerokość obszaru funkcjonalnego - 3,2 m.
3. Zagospodarowanie: od strony ul. Tarnowskiej, na styku z obszarami funkcjonalnymi LU, 2.U i 13.MN (według rysunku planu) pas zwartego żywopłotu szerokości min. 2,0 m i wysokości min. 5,0 m (gatunki szybkorosnące - thuja occidentalis, thuja orientalis), pozostały pas szerokości 1,0 m.- zieleń urządzona niska (trawnik).
4. Zakazuje się budowy obiektów budowlanych za wyjątkiem sieci infrastruktury technicznej nie kolidującej z zadrzewieniem.
5. Zakazuje się podziału nieruchomości za wyjątkiem podziałów przebiegających po linii rozgraniczającej obszaru funkcjonalnego.

§ 46.
1. Wyznacza się obszar o symbolu 1.KP o pow. około 0,006 ha, którego podstawowym przeznaczeniem jest komunikacja piesza - chodnik dla pieszych szer. min. 1,50 m z towarzyszącą zielenią urządzoną niską.
2. Możliwa korekta położenia linii rozgraniczających z obszarami 2.MN i 3.MN do 3,0 m.  pod warunkiem zachowania szerokości przejścia 1.KP 4,00 m.
3. Zakazuje się w granicach obszaru:
1) dokonywania podziałów działek,
2) budowy stałych i tymczasowych ogrodzeń w poprzek ciągu komunikacji pieszej, 
3) wznoszenia jakichkolwiek obiektów kubaturowych.

§ 47
 1. Wyznacza się obszar o symbolu K 001 L o powierzchni 0.46 ha , którego podstawowym przeznaczeniem jest ulica lokalna układu obsługującego zapewniająca dojazd do okolicznej zabudowy i ulic dojazdowych.
2. Ustala się następujące zasady i warunki zagospodarowania terenu:
1) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna wg rysunku planu,
2) jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu,
3) szerokość pasa ruchu 3.0 m,
4) dwa chodniki o min. szerokości 1.5 m przykrawężnikowe, w części oddzielone od jezdni pasem zieleni urządzonej.

§ 48.
 1. Wyznacza się obszar o symbolu K 002 L o powierzchni 0.45 ha , którego podstawowym przeznaczeniem jest ulica lokalna układu obsługującego zapewniająca dojazd do okolicznej zabudowy i ulic dojazdowych. 
2. Ustala się następujące zasady i warunki zagospodarowania terenu: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających 12.0 m z poszerzeniem przy włączeniu do ul. K 003L,
2) jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu,
3) szerokość pasa ruchu 3.0 m,
4) dwa chodniki o min. szerokości 1.5 m przykrawężnikowe.

§ 49.
 1. Wyznacza się obszar o symbolu K 003 L o powierzchni 0.24 ha , którego podstawowym przeznaczeniem jest ulica lokalna układu obsługującego zapewniająca dojazd do okolicznej zabudowy i ulic dojazdowych.
2. Ustala się następujące zasady i warunki zagospodarowania terenu:
1) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna wg rysunku planu, 
2) jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu,
3) szerokość pasa ruchu 3.0 m,
4) dwa chodniki o min. szerokości 1.5 m przykrawężnikowe.

§50.
 1. Wyznacza się obszar o symbolu K 001 D o powierzchni 0.04 ha , którego podstawowym przeznaczeniem jest ulica dojazdowa układu obsługującego zapewniająca dojazd do okolicznej zabudowy.
2. Ustala się następujące zasady i warunki zagospodarowania terenu:
1) szerokość w liniach rozgraniczających 12.0 m ,
2) jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu,
3) szerokość pasa ruchu 3.0 m,
4) dwa chodniki o min. szerokości 1.5 m przykrawężnikowe.

§51.
 1. Wyznacza się obszar o symbolu K 002 D o powierzchni 0.21 ha, którego podstawowym przeznaczeniem jest ulica dojazdowa układu obsługującego zapewniająca dojazd do okolicznej zabudowy.
2. Ustala się następujące zasady i warunki zagospodarowania terenu:
1) szerokość w liniach rozgraniczających 10.0 m,
2) jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu, 
3) szerokość pasa ruchu min. 2.5 m ,
4) dwa chodniki o min. szerokości 1.5 m. 

§52.
 1. Wyznacza się obszar o symbolu K 003 D o powierzchni 0.05 ha , którego podstawowym przeznaczeniem jest ulica dojazdowa układu obsługującego zapewniająca dojazd do okolicznej zabudowy.
2. Ustala się następujące zasady i warunki zagospodarowania terenu:
1) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna wg rysunku planu, 
2) jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu,
3) szerokość pasa ruchu 3.0 m,
4) dwa chodniki o min. szerokości 1.5 m przykrawężnikowe.

§ 53.
 1. Wyznacza się obszar o symbolu K 004 D o powierzchni 0.05 ha , którego podstawowym przeznaczeniem jest ulica dojazdowa układu obsługującego zapewniająca dojazd do okolicznej zabudowy.
2. Ustala się następujące zasady i warunki zagospodarowania terenu:
1) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna min. 10.0 m - wg rysunku planu,
 2) jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu,
3) szerokość pasa ruchu min. 2.5 m,
4) dwa chodniki o min. szerokości 1.5 m.

§54.
 1. Wyznacza się obszar o symbolu K 005 D o powierzchni 0.14 ha , którego podstawowym przeznaczeniem jest ulica dojazdowa układu obsługującego zapewniająca dojazd do okolicznej zabudowy
2. Ustala się następujące zasady i warunki zagospodarowania terenu:
1) szerokość w liniach rozgraniczających 8.5 m,
2) jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu,
3) szerokość pasa ruchu 2.5 m,
4) od strony zachodniej pas bezpieczeństwa szerokości 0,75 m, 
5) od strony wschodniej chodnik szerokości 2,75 m.

§55
 1. Wyznacza się obszar o symbolu K 006 D o powierzchni 0.05 ha , którego podstawowym przeznaczeniem jest ulica dojazdowa układu obsługującego zapewniająca dojazd do okolicznej zabudowy.
2. Ustala się następujące zasady i warunki zagospodarowania terenu:
1) szerokość w liniach rozgraniczających 10.0 m,
2) jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu,
3) szerokość pasa ruchu 2.5 m,
4) dwa chodniki o min. szerokości 1.5 m przykrawężnikowe.

§56.
1. Wyznacza się system sieci wodociągowej o symbolu w, związany z magistralą wodociągową 400 mm w ul. Tarnowskiej, którego głównym przeznaczeniem jest zaopatrzenie w wodę istniejącej i projektowanej zabudowy na obszarze objętym planem.
2. W skład systemu wchodzą istniejące i projektowane wodociągi rozdzielcze na obszarze objętym planem.
3. Ustala się następujące zasady i warunki zagospodarowania:
1) zasilanie sieci wodociągowej z istniejącego miejskiego systemu wodociągowego,
2) parametry techniczne sieci do ustalenia w projektach budowlanych sieci, 
3) lokalizacja sieci w ulicach, poza jezdniami.

§ 57.
1. Wyznacza się układ grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej o symbolu ks, związany z istniejącym kolektorem sanitarnym 800 mm w ul. Wapiennikowej, projektowanym kanałem sanitarnym w ul. Tarnowskiej oraz istniejącą i projektowaną kanalizacją w rejonie ul. Prostej, którego głównym przeznaczeniem jest odprowadzenie ścieków bytowo - gospodarczych z istniejącej i projektowanej zabudowy na obszarze objętym planem. Dla lokalnych potrzeb dopuszcza się stosowanie przepompowni.
2. W skład układu wchodzą projektowane kanały ściekowe na obszarze objętym zmianą planu.
 3. Ustala się następujące zasady i warunki zagospodarowania:
1) odbiornikiem ścieków bytowo - gospodarczych ma być miejski system kanalizacji sanitarnej,
2) parametry techniczne kanałów do ustalenia w projektach budowlanych sieci,
3) lokalizacja sieci w ulicach, pod jezdniami.

§ 58.
1. Wyznacza się układ grawitacyjnej kanalizacji deszczowej o symbolu k.d, związany z istniejącym kanałem deszczowym 600 mm w ul. Tarnowskiej oraz istniejącym kanałem deszczowym na terenie Stadionu Międzyszkolnego, którego głównym przeznaczeniem jest odprowadzenie ścieków opadowych z obszaru objętego planem i z obszarów przyległych, położonych w granicach zlewni naturalnych.
2. W skład układu wchodzą projektowane kanały deszczowe na obszarze objętym planem.
3. Ustala się następujące zasady i warunki zagospodarowania:
1) odprowadzenie ścieków opadowych systemem grawitacyjnych kanałów deszczowych do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej,
2) parametry techniczne kanałów do ustalenia w projektach budowlanych sieci, 
3) lokalizacja kanałów w ulicach pod jezdniami.

§ 59.
1. Wyznacza się system sieci gazowej o symbolu g, związany z istniejącym w ul. Tarnowskiej średnioprężnym gazociągiem 250 mm, którego głównym przeznaczeniem jest zaopatrzenie w gaz przewodowy istniejącej i projektowanej zabudowy na obszarze objętym planem. W skład tego systemu wchodzą:
1) projektowany w ul. Prostej średnioprężny gazociąg 100 mm,
2) projektowane gazociągi rozdzielcze na obszarze objętym planem.
2.Ustala się następujące zasady i warunki zagospodarowania:
1) zasilanie sieci gazowej z istniejącego miejskiego systemu gazociągów średniego ciśnienia, 
2) parametry techniczne sieci gazowej do ustalenia w projektach budowlanych sieci, 
3) lokalizacja sieci w ulicach, poza jezdniami.

ROZDZIAŁ 4.
Postanowienia szczególne.

§ 60.
Ustala się stawkę procentową w wysokości 15% służącą naliczaniu opłaty, o której mowa wart. 36 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

ROZDZIAŁ 5.
Przepisy końcowe.

§61.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 62.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Rupniewski