UCHWAŁA Nr XXXVI/710/2005
RADY MIEJSKIEJ w KIELCACH
z dnia 20 stycznia 2005 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Kielcach  w rejonie  skrzyżowania ul. Tarnowskiej (obecnie al. Ks. Jerzego Popiełuszki) z ul. Wrzosową.

Na podstawie  art. 18. ust. 2. pkt 5. ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 ze zmianami z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art. 20 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717  ze zmianami z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492)
Rada Miejska w Kielcach uchwala, co następuje:

Rozdział I
Przepisy wprowadzające

§ 1.

1.	Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Kielcach w rejonie skrzyżowania ul. Tarnowskiej (obecnie al. Ks. Jerzego Popiełuszki) z ul. Wrzosową
2.	Obszar objęty uchwałą położony jest w południowej części miasta Kielce w południowo zachodnim narożniku ulic Tarnowskiej (obecnie al. Ks. Jerzego Popiełuszki) i Wrzosowej.
	Granice obszaru zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kielcach Nr XXIII/399/2004 z dnia 4 lutego 2004r. o przystąpieniu do sporządzenia niniejszego planu wyznacza rysunek planu stanowiący załączniki Nr 1 i Nr 2 do uchwały.

§ 2.

Ustalenia planu są zgodne z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce uchwalonego uchwałą Nr 580/2000 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 26 października 2000 r. wraz ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr XXXIV/674/2004 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 9 grudnia 2004 r.

§ 3.
	
1. Integralną część uchwały stanowią załączniki:
	Nr 1.	Rysunek planu – plansza podstawowa – wykonany na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1 : 1000, zarejestrowanej pod nr 260/87 w zasobie Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Kielcach,
	Nr 2.	Rysunek planu – plansza uzbrojenia wykonana na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1 : 1000, zarejestrowanej pod nr 260/87 w zasobie Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Kielcach,
2. W trakcie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu nie wpłynęły żadne uwagi wymagające rozstrzygnięcia przez Radę Miejską w Kielcach.
3. W niniejszym planie nie są przewidywane inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej należącej do zadań własnych gminy związane z realizacją funkcji przewidzianych w planie. 

§ 4.

„Prognoza oddziaływania na środowisko” oraz „Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” stanowią materiały planistyczne nie będące przedmiotem niniejszej uchwały.

Rozdział II
Ustalenia ogólne

§ 5.

1.   Przedmiotem ustaleń planu jest przeznaczenie terenów na określone cele oraz ustalenie zasad ich zagospodarowania i zabudowy.
2.	Na rysunku planu wyznacza się liniami rozgraniczającymi następujące tereny oznaczone symbolami cyfrowo-literowymi:
1)	1 UC – teren usług komercyjnych przeznaczony do rozmieszczenia obiektów  handlowych branży przemysłowej o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 (definicja powierzchni sprzedaży wg obowiązujących przepisów szczególnych na dzień uchwalenia planu) wraz z urządzeniami budowlanymi, parkingami o zgrupowaniu miejsc postojowych w ilości nie przekraczającej 300 miejsc dla samochodów osobowych i 10 miejsc dla samochodów dostawczych, przystankiem końcowym autobusów miejskich w ilości  3 miejsca wraz ze zjazdami publicznymi oraz  stacją transformatorową.
2)	1 MN, 2 MN,- tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
3)	1 KDG – teren ulicy głównej (fragment istniejącej ul. Tarnowskiej obecnie al. Ks. Jerzego Popiełuszki) położony w ciągu drogi krajowej Nr 73 Kielce – Tarnów,
4)	1 KDZ  - teren ulicy zbiorczej (fragment istniejącej ulicy Wrzosowej) w ciągu drogi lokalnej,
5)	1 KDD  - teren ulicy dojazdowej ( fragment terenu przeznaczony na poszerzenie istniejącej ulicy Duńskiej).
3.	Rysunek planu zawiera następujące oznaczenia graficzne stanowiące ustalenia obowiązujące:
1)	granice obszaru objętego planem,
2)	linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
3)	istniejąca zabudowa przeznaczona do zachowania i rozbudowy na warunkach określonych w ustaleniach planu,
4)	istniejąca zabudowa przeznaczona do wyburzenia,
5)	miejsca nasadzeń zieleni izolacyjnej – teren nie przeznaczony pod zabudowę,
6)	nieprzekraczalne linie zabudowy,
7)	kierunek przenikania naturalnej zieleni w obszar zainwestowania, 
8)	miejsce usytuowania zjazdów publicznych z dróg istniejących (usytuowanie  przybliżone),
9)	proponowana aranżacja pasów drogowych istniejących dróg publicznych, w tym zjazdów z dróg publicznych - (usytuowanie przybliżone),
10) usytuowanie ścieżki rowerowej w pasie drogi 1 KDG 
- (usytuowanie przybliżone),
11) istniejący ciąg pieszy w pasie drogi 1 KDG do zachowania
12) możliwe kierunki zaopatrzenia w media i zrzutu ścieków.
13) wskazane usytuowanie frontu obsługi wraz z pasażem
      publicznym

§ 6
	1. Przedmiotem ustaleń szczegółowych planu są:
1)	przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
2)	zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
3)	wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,
4)	zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
5)	parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
6)	granice i sposoby zagospodarowania  terenów podlegających ochronie,
7)	szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakaz zabudowy,
8)	zasady modernizacji, rozbudowy i budowy, systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
2.  Do czasu realizacji funkcji określonych w planie teren może być 
użytkowany zgodnie z dotychczasowym sposobem użytkowania jako otwarte tereny zielone oraz urządzenia komunikacyjne.
3.	Zmiana przepisów szczególnych, związanych z treścią ustaleń planu miejscowego nie powoduje potrzeby zmiany tych ustaleń, jeżeli w sposób oczywisty daje się je dostosować do zmienionego stanu prawnego bez zmiany ich istoty.

§ 7.
1.	Obszar w granicach objętych planem położony jest poza obszarami indywidualnej ochrony przyrody. Stanowi niezabudowany, nie użytkowany rolniczo teren, kwalifikowany w ewidencji gruntów w większości jako teren użytków rolnych. W ewidencji brak terenów leśnych.
2.	Obszar objęty planem nie wymaga zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, ponieważ w miejscowym planie szczegółowym zagospodarowania przestrzennego terenów Barwinka Kawetczyzny zatwierdzonym uchwałą Nr V/47/89 MRN w Kielcach z dnia 16 marca 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Kieleckiego  Nr 13 poz. 186) ze zmianami wprowadzonymi  uchwałą Nr 436/93 RM w Kielcach z dnia 24 czerwca 1993 r. (Dz. Urz. Woj. Kieleckiego Nr 8 poz. 88), który utracił moc obowiązującą 31.12.2003r. - obszar ten był przeznaczony pod zabudowę, a także posiada zgodę Wojewody kieleckiego na zmianę przeznaczenia  gruntów rolnych na cele nierolnicze znak 4 WBG-07-4410/16/84 z dnia 9 lutego 1984r.

§ 8.
          Obszar objęty planem znajduje się w strefie zwykłej ochrony OZO zbiornika wód podziemnych, GZWP KIELCE 417, w części północnej terenu na fragmencie  określonym w rysunku planu, również w obszarze najwyższej ochrony – ONO.
	W ustaleniach szczegółowych niniejszego planu wprowadza się zakazy i nakazy wynikające z przepisów szczególnych (art. 54 ustawy  z dnia 18 lipca 2001 r – Prawo wodne . Dz. U. Nr  115 poz. 1229 z późniejszymi zmianami) oraz z decyzji Ministra OŚZNiL Nr KD/013/5876/06 z dnia 11 maja 1996 r zatwierdzającej projekt stref ochrony zbiornika GZWP 417 Kielce (zawarte w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce).

§ 9.
          Obszar objęty planem znajduje się poza granicami terenów górniczych, terenów zalewowych, a także poza terenami narażonymi na erozję i osuwanie się mas ziemnych.

§ 10.
          Na Obszarze objętym planem nie występują obiekty objęte ewidencją i ochroną Państwowej Służby Ochrony Zabytków, nie występują także stanowiska archeologiczne.

§ 11.
          Obszar objęty planem nie wymaga przeprowadzenia scalenia i podziału. Regulacja granic własności w linii rozgraniczającej obszar 1 UC z obszarami 1 MN i 2 MN może nastąpić w ramach czynności cywilno prawnych.

§ 12.

          Obszar w granicach planu położony jest w zasięgu ciągłego systemu przestrzeni publicznych  wskazanych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce i wymaga wykształcenia takiej przestrzeni w ramach projektowanego terenu usług komercyjnych 1 UC.

Rozdział III
Ustalenia szczegółowe

§ 13.  

           1.  Przeznaczenie terenu: symbol terenu 1 UC – teren usług komercyjnych przeznaczony pod rozmieszczenie obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 (definicja powierzchni sprzedaży wg obowiązujących przepisów szczególnych na dzień uchwalenia planu) branży przemysłowej wraz  z urządzeniami budowlanymi, parkingami o zgrupowaniu miejsc postojowych w ilości nie przekraczającej 300 miejsc dla samochodów osobowych oraz 10 miejsc dla samochodów dostawczych, przystankiem końcowym autobusów miejskich w ilości 3 miejsca wraz ze zjazdami publicznymi oraz  stacją transformatorową.
2.	Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1)	W rysunku planu wyznacza się nieprzekraczalną linię zabudowy dla nowych obiektów kubaturowych w odległościach nie mniejszych niż 20 m od krawędzi jezdni ulicy 1 KDG, oraz krawędzi jezdni ulicy 1 KDZ i 8 m od krawędzi jezdni ulicy     1 KDD.
2)	Dopuszcza się przekształcenie powierzchni terenu poprzez  tworzenie nasypów i wykopów, pod warunkiem obsadzenia skarp zielenią oraz maskowanie murów oporowych zielenią kaskadową lub pnączami,
3)	Place manewrowe zewnętrzne należy osłonić zielenią wysoką, kształtowaną kulisowo w sposób zapewniający powstanie kompozycji zharmonizowanej z krajobrazem naturalnym, dającej wrażenie przenikania się obszaru zurbanizowanego z naturalnym.
4)	Parkingi należy rozwiązać w formie zgrupowań nie przekraczających 300 miejsc postojowych dla samochodów osobowych i 10 miejsc dla samochodów dostawczych z obowiązkiem zaprojektowania w ramach strefy parkingowej minimum 1 drzewa na 20 miejsc postojowych.
5)	W ramach  strefy parkingowej należy rozwiązać, na układzie dróg wewnętrznych, pętlę przystanku końcowego autobusów miejskich z przystankiem dla 3 autobusów oraz obiektem socjalnym dla kierowców. Dopuszcza się wykorzystanie układu istniejącego.
6)	W pasie minimum 6 m od terenów zabudowy jednorodzinnej MN należy zrealizować nasadzenia zieleni izolacyjnej.
7)	Elewację frontową należy rozwiązać od strony narożnika ulic Tarnowskiej (obecnie al. Ks. Jerzego Popiełuszki) i Wrzosowej – w miejscu głównej ekspozycji terenu. W tym rejonie dopuszcza się lokalizację masztu reklamowego o wysokości do 25 m.  Elewacje tylne należy rozwiązać w sposób eliminujący duże płaszczyzny ścian poprzez wprowadzenie różnorodnych materiałów budowlanych, stosowanie ryzalitów lub kształtowanie zieleni pnącej w sposób łagodzący przemysłową formę obiektu.
8)	Wysokość obiektu do górnej krawędzi attyki od terenu projektowanego w partii głównego wejścia nie może przekraczać 12 m.
9)	Dach należy rozwiązać jako płaski. Należy zwrócić uwagę na sposób rozmieszczenia urządzeń technicznych na dachu w sposób zapewniający uporządkowanie form, ze względu na możliwość oglądu piątej elewacji z wyższych pięter budynków sąsiednich.
3.	Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej:
W ramach zagospodarowania terenu 1 UC należy rozwiązać strefę przestrzeni publicznej w formie przedwejściowego placu lub pasażu powiązanego z głównym ciągiem pieszym spinającym teren osiedla z projektowanym obiektem handlowym.	
4.	Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. Warunkiem lokalizacji obiektów handlowych wielkopowierzchniowych jest ich maksymalne zharmonizowanie z otaczającym krajobrazem, ograniczenie wysokości, obowiązek tworzenia kompozycji zieleni kulisowej zapisane w ust. 2.
Obiekt handlowy o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1 ha wraz z towarzyszącą infrastrukturą należy do inwestycji  infrastrukturalnych mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.
Uzyskanie pozwolenia na budowę wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania  na środowisko.
W projekcie budowlanym należy uwzględnić wynikające z raportu o oddziaływaniu na środowisko dodatkowe wymagania, szczególnie dotyczące zabezpieczenia istniejącej zabudowy mieszkaniowej przed skutkiem hałasu komunikacyjnego oraz zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.
Dla obszaru 1 UC przyjmuje się dopuszczalny poziom hałasu w   
środowisku  na poziomie jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego: - w porze dnia 60 dBA, a w porze nocy 50 dBA.
5.	Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.
Dla obszaru 1 UC ustala się następujące wskaźniki:
1)	wskaźnik zabudowy nie przekraczający 0,50 

Wz= Pz/Ti  < lub = 0,50
Wz – wskaźnik zabudowy ,
Pz  - powierzchnia zabudowy (wg normy ISO)
Ti  - powierzchnia terenu inwestycji w granicach terenu 1 UC

2)	wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnego dla obszaru 1 UC nie może być mniejszy niż 15% terenu inwestycji, (definicja terenu biologicznie czynnego wg obowiązujących przepisów szczególnych w dniu uchwalenia planu).
6.	Sposób zagospodarowania terenu ze względu na położenie w strefie ONO i OZO dla Zbiornika Wód Podziemnych (ZWP) 417 Kielce.
1)	Wprowadza się obowiązek wykonania szczelnej kanalizacji sanitarnej włączonej do sieci komunalnej.
2)	Ścieki deszczowe z parkingów i dróg wewnętrznych należy przed odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej poddać oczyszczeniu oraz wytworzyć retencję kanałową wód opadowych umożliwiającą odprowadzenie wód zgodnie z warunkami zarządcy sieci.
3)	W projekcie budowlanym należy przedstawić zasady gospodarki odpadami.
4)	W projekcie budowlanym należy dążyć do zapewnienia maksymalnej infiltracji do gruntu wód deszczowych po ich oczyszczeniu lub przed zanieczyszczeniem.
7.	Zasady rozbudowy i budowy systemu komunikacji
Obsługę komunikacyjną obszaru 1 UC zapewniają 2 zjazdy  publiczne  przewidziane z ul. 1 KDG oraz jeden zjazd publiczny projektowany z ulicy 1 KDZ. Sposób rozbudowy istniejącego układu komunikacyjnego należy przyjąć wg ustaleń § 15. Ilość miejsc parkingowych należy przyjąć w ilości nie mniejszej niż 1 m-ce na 40 m2 pow. sprzedaży.
8.	Zasady rozbudowy systemu infrastruktury technicznej
Dla usług komercyjnych lokalizowanych w obszarze 1 UC przyjmuje się  następujące zaopatrzenie w media:
1)	woda na cele socjalne i na cele p.poż. z wodociągu komunalnego w ul. Wrzosowej  300mm,
2)	ścieki sanitarne – kanalizacja komunalna do sieci osiedlowej os. Barwinek. (docelowo do kolektora w ul. Wapiennikowej poprzez projektowany odcinek sieci w ul. Tarnowskiej (obecnie al. Ks. Jerzego Popiełuszki) - od
ul. Wrzosowej do Wapiennikowej Ø 400 dł. 800 m).
W ramach układu wewnętrznego zapewnić odbiór ścieków z 
terenu 1 MN przy ul. Duńskiej.
3)	ścieki deszczowe do sieci istniejącej kanalizacji deszczowej, w przyległych ulicach,
4)	energię elektryczną – z sieci kablowej ŚN, poprzez budowę własnej stacji transformatorowej na warunkach określonych przez zarządcę sieci.
5)	gaz  - z sieci miejskiej w ul. Wrzosowej,
6)	zaopatrzenie w energię cieplną z własnego źródła ciepła lub z miejskiego systemu ciepłowniczego.
Nie uznaje się za sprzeczny z planem inny sposób włączenia do sieci komunalnych i energetycznych na podstawie warunków określonych przez ich zarządców.

§14

Teren zabudowy jednorodzinnej

1.  przeznaczenie terenu :
1)	symbol terenu 1 MN – teren zabudowy jednorodzinnej z   
     dopuszczeniem funkcji usług nie kwalifikowanych do 
      inwestycji mogących znacząco pogorszyć stan środowiska,
2)	symbol terenu 2 MN – teren przeznaczony  na powiększenie przyległych do terenu objętego planem terenów zabudowy jednorodzinnej przy ulicy Duńskiej
2.  Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania  ładu przestrzennego:
1)	Na rysunku planu wyznacza się nieprzekraczalną linię zabudowy dla nowych obiektów  kubaturowych  w odległości od linii rozgraniczającej pas drogowy ul. 1 KDD – 6 m. Istniejące budynki mogą być przebudowywane i nadbudowywane w odległości mniejszej, za zgodą Zarządcy drogi.
2)	Wysokość projektowanej nowej zabudowy ustala się na dwie kondygnacje nadziemne, z tym że drugą kondygnację stanowi poddasze użytkowe.
Wysokość górnej krawędzi gzymsu okapowego wyznacza się na wysokości max 5 m  mierzonej od terenu ulicy na wysokości wjazdu bramowego. Wysokość do kalenicy nie może przekraczać wysokości 11 m  mierzonej od poziomu terenu ulicy na wysokości zjazdu bramowego.
Ustala się  nachylenie połaci dachowych pod kątem 38o – 45o
     z dachami dwuspadowymi, czterospadowymi lub z naczółkami 
     i przyczółkami w układzie kalenicowym  w stosunku do 
     ul Duńskiej.
3)	Dopuszcza się podział działek w sposób pozwalający na ich 
racjonalne, zgodne z przepisami szczególnymi zagospodarowanie zapewniający bezpośredni dostęp do ulicy               1 KDD.
3.  Zasady ochrony środowiska , przyrody i krajobrazu kulturowego.
1)	Dla obszaru 1 MN dopuszczalny poziom hałasu w środowisku określa się jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: - w porze dnia 55 dBA, a w porze nocy na 50 dBA.
2)	Warunkiem lokalizacji zabudowy na terenie 1 MN jest zharmonizowanie formy projektowanych obiektów z istniejącą zabudową, w celu utrzymania harmonijnej sylwety wypiętrzającej się zabudowy przy ulicy Duńskiej.
4.	Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.
Dla obszaru 1 MN ustala się następujące wskaźniki:
1)	Wskaźnik zabudowy nie przekraczający 0,40                                                   Wz=Pz/Ti<lub=0,40                                                                                      Wz- wskaźnik zabudowy                                                                            Pz- powierzchnia zabudowy (wg normy ISO)                                                               Ti- powierzchnia terenu inwestycji (w granicach terenu 1 MN)
2)	Wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być mniejszy niż 20 % terenu inwestycji.
(Definicja powierzchni terenu biologicznie czynnego wg przepisów szczególnych obowiązujących w dniu uchwalenia planu)
5.	Sposób rozbudowy istniejącego układu komunikacyjnego ulicy                  1 KDD wg ustaleń §15. Ilość miejsc postojowych w granicach inwestycji należy przyjąć minimum jedno miejsce na mieszkanie. Zjazdy bramowe z ulicy Duńskiej.
6.	Zasady rozbudowy systemu infrastruktury technicznej:
1)	zasilanie w wodę z sieci komunalnej w ulicy Duńskiej,
2)	odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej po rozbudowie sieci kanalizacji w ulicy Duńskiej lub bezpośrednio do systemu wewnątrz obszaru 1 UC.
3)	odprowadzenie wód opadowych z ulicy Duńskiej- do systemu miejskiego po rozbudowie kanalizacji deszczowej w ulicy Wrzosowej na warunkach określonych przez zarządcę sieci,
4)	energia elektryczna- z istniejącej sieci napowietrznej w ulicy Duńskiej,
5)	gaz- z sieci po rozbudowie systemu zasilania w ul. Norweskiej i Duńskiej,
6)	C.O. - jako wariant należy przyjąć możliwość zaopatrzenia w ciepło z sieci zdalaczynnej w osiedlu Barwinek.                                 
Nie uznaje się za sprzeczny z planem inny sposób włączenia się do sieci komunalnych lub energetycznych na warunkach wydanych przez zarządców tych sieci.

§15

Tereny dróg publicznych
1.  Przeznaczenie terenu.
1)	Symbol 1 KDG- teren ulicy (fragment) głównej w pasie drogi krajowej E 73. Istniejąca ulica Tarnowska (obecnie al. Ks. Jerzego Popiełuszki) 2x2 pasy ruchu, 2 jezdnie po 8.00 m. Istniejące chodniki o szerokości 2 m oddzielone od jezdni pasem zieleni. Pas międzyjezdniowy o szerokości ~5 m. Szerokość w liniach rozgraniczających 60 m. W granicach planu proponowana rozbudowa układu obejmuje: 2 zjazdy publiczne na prawoskręcie wraz z pasem włączenia. Ścieżka rowerowa szerokości 2,5 m. Na rysunku planu oznaczono przybliżony sposób aranżacji pasa drogowego. Lokalizacja zjazdów wraz z koniecznym zakresem przebudowy dróg istniejących określona na rys. planu ma charakter orientacyjny i wymaga uszczegółowienia, i ewentualnego skorygowania na etapie projektu budowlanego po opracowaniu i zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu dla całego obszaru objętego planem. Komunikację wewnętrzną należy dostosować do w.w. uzgodnionej organizacji ruchu.
2)	Symbol 1 KDZ - teren lokalnej ulicy o charakterze zbiorczym. Istniejąca ulica Wrzosowa 1 x 2 pasy ruchu. W części objętej planem wymagana rozbudowa jezdni i skrzyżowania z ulicą Tarnowską (obecnie al. Ks. Jerzego Popiełuszki). Lokalizacja zjazdów wraz z koniecznym zakresem przebudowy dróg istniejących określona na rysunku planu ma charakter orientacyjny i wymaga uszczegółowienia, oraz ewentualnego skorygowania na dalszym etapie prac projektowych, po opracowaniu i zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu dla całego obszaru objętego niniejszym planem. Komunikację wewnętrzną należy dostosować do w.w. organizacji ruchu.
3)	Symbol 1 KDD- teren ulicy miejskiej dojazdowej- fragment terenu na poszerzenie istniejącej ulicy Duńskiej do szerokości 8.0 m.
2.  Pasy ulic miejskich służą do umieszczenia sieci uzbrojenia komunalnego:                       kanalizacji deszczowej,                                                                             kanalizacji sanitarnej,                                                                                        wody,                                                                                                                                                             gazu,                                                                                                                                            kabli elektroenergetycznych,
          kabli telekomunikacji.
Powyższe uzbrojenie techniczne z wyjątkiem kanalizacji deszczowej powinno być zlokalizowane poza jezdnią.
3.	Na rysunku planu (Załącznik Nr 2) pokazano możliwe kierunki zasilania w media oraz zrzutu ścieków, które należy zrealizować zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez zarządców sieci.

Rozdział IV
Postanowienia szczególne

§16

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w artykule 36 ust.4 ustawy o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenu 1 UC w wysokości 20%.
Dla pozostałych obszarów stawka wynosi 0%.

Rozdział V
Przepisy końcowe

§17

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§18

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§19

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce. 

Przewodniczący Rady Miejskiej

									Tomasz Bogucki